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Werkzeuge | Signieren

Kommentar

D
2 & M= "

Tankcode

&£ VTG

Zelle 1

S/L
Aggregatzustand
S = Tank fir feste Stoffe

L = Tank fir flussige Stoffe |

Bei Gasen
{relevante Auswahl)

P = unter Druck verflissigte

Gase
R =Tank fiir tiefgekiihlte
Gase

Stand 2003

Zelle 2
G/15/4/10/15/21

{
| Mindestberechnungsdruck

| G = Mindestberechnungsdruck
gem. allg. Vorschriften,
Abs. 1.24

1,5 bar

4 bar
10 bar
15 bar
21 bar

Bei Gasen

22 = Mindestberechnungsdruck
bei Druckgasen

x = Zahlenwert des Mindestoruf-
drucks bei Druckgasen

Zelle 3
B/CI/D

Bodenéffnungen bei ,L*
(relevante Auswahl)

B = Untenentleerung und
3 VerschiUsse

C = Obenentleerung, mit Reinigungs-
éffnungen im Flssigkeitsbereich

D = Obenentleerung, ohne Offnungen
im Flssigkeitsbereich

Bei Gasen

B = Untenentlearung und
3 Verschiusse

C = Obenentieerung, 3 Verschliisse,
Reinigungsffnungen im Fliissig-
keitsbereich zul&ssig

D = Obenentieerung, 3 Verschlusse,
ohne Offnungen im Fliissigkeits-
bereich

Zelle 4

VIFIN/H

Sicherheits- / Druck-
entlastungseinrichtungen:

V = Tank mit Liftungseinrichtung
ohne Fladusi ; nicht ex-fest”
Abs.6.822.6

F = Tank mit Liiftungseinrichtung
mit Fladusi” oder ex-fest.”
Abs. 6.8.2.2.6

N =Tank mit Sicherheitsventil,
nicht luftdicht verschlossen,
Tank darf mit Vakuum- /
Zwangsbeliftungsventilen
ausgeriistet sein. Abs. 6.8.2.2.7
oder 6.8.2.2.8

H =luftdicht verschiossener Tank.
Abschnitt 1.2.1

* Flammendurchschlagsicherung
explosionsdruckstoffest
Alle Angaben ohne Gewshr

Rechnungsprfun.
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