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FB Rettungsplan für Arbeiten in Behältern
Rettungsplan vom: 	………………………………
für Arbeit / Tätigkeit:	…………………………………………………………………………………………..

Allgemeine Angaben
	Rettungskräfte
	Zugangsöffnung:
	Kommunikation:

	Eigene Kräfte
	Öffnungsweite:            500mm Ø
	 Handy

	 vor Ort
	 auf Abruf
	_______X_______
	 Funkgerät

	Externe Kräfte
	
	 Andere

	 vor Ort
	 auf Abruf
	 ist erhöht
	 ist beengt
	



	Zusätzliche Gefährdungen durch:
	 Einbauten
	 Andere
	 Keine



Örtliche Notrufnummer: 		……………………………..………..

Notrufnummer Rettungskräfte: 	…………………….…………………

Zugangsverfahren
	Richtung
	Hilfsmittel

	 von oben
 von unten
 seitlich
	 ohne
 Gerüst
 mobile Leiter
	 hochziehbare Personenaufnahmemittel
 Hubgerät mit Auffanggurt
 Andere



Anschlagpunkte sowie Rettungssystem
Anschlagpunkte:		…………………………………………………………………..…….……….
(z.B.: Träger, Ösen, Dreibein, etc.)	

Rettungssystem;		………………………………………………………………………..………..

Vorbereitende Rettungsmaßnahmen
Festgelegte Anschlagmittel / Hilfen: 	……………………………….……………………………………….
(z.B.: Bandschlingen, Karabinerhaken, etc.) 

	 Auffanggurt wird ständig getragen
	 ständige Verbindung mit Rettungssystem 



	Die Rettung erfolgt durch:

	 Horizontales Retten
	 Vertikales Retten
	 Einsteigen der Rettungskräfte



	Folgendes zusätzliches Rettungsgerät wird benötigt und ist vor Ort bereitgestellt:

	 Rettungshubgerät
 Atemschutzgerät

	 Rettungstrage
 Medizinische Geräte/Hilfsmittel
	
	 Rettungsschlaufe
 Andere
………………………………….
…………………………………..



	 Rettungsmethode abgestimmt
	 Örtlichkeiten bekannt  



Bei Rettungskräften auf Abruf:

	 Vor Arbeitsbeginn informiert 
	 Ansprechpartner: ………………………………. 



	Ersteller:

	Name:
	Datum:
	Unterschrift:
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